
****

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКИ**

Артикул STAND44A003



Перед сборкой изделия внимательно изучите инструкции и проверьте наличие деталей в соответствии со спецификацией.


Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и примем к сведению ваши пожелания и рекомендации.



**ВНИМАНИЕ:**

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЙКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

Виснуть на кольце строго запрещается!



* При необходимости использовать лестницу во время сборки соблюдайте предельную осторожность.
* Для сборки изделия требуется не менее двух взрослых.
* Регулярно проверяйте основание на предмет протечки, данное повреждение может стать причиной снижения устойчивости конструкции и, как следствие, её падения.
* Будьте внимательны при сборке секций стойки. Ошибки в сборке могут привести к разъединению конструкции во время игры или перемещения изделия.
* Ненадлежащее использование изделия может привести к падению конструкции. К негативным факторам также относятся погодные условия и коррозия.
* Данное изделие предназначено только для домашнего использования и не может применяться в профессиональных матчах.
* Срок службы изделия зависит от таких факторов, как климат, местоположение стойки, подверженность материала коррозии.
* При необходимости технического обслуживания обратитесь в сервисную службу.
* Регулировка высоты изделия должна выполняться под присмотром взрослого, который сможет оказать помощь при необходимости.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ РУКОВОДСТВА, НАРУШЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ И РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЗДЕЛИЯ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.


1. Владелец несёт ответственность за то, чтобы все пользователи были ознакомлены и соблюдали правила, прописанные в руководстве.

2. Для обеспечения безопасности сборка изделия должна выполняться строго в соответствии с инструкциями.

3. Перед сборкой обязательно проверьте комплектность изделия (составные части и дополнительные методические материалы). Убедитесь, что все детали в наличии.

4. Сборка, использование и техническое обслуживание изделия должны выполняться на основании инструкций, это снизит риск получения травм и повреждений. Пока сборка не будет полностью завершена, использовать данное изделие запрещено.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**



**СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА**

**Баскетбольный щит**

**Кронштейн**

**Баскетбольное кольцо**

**Сетка**

**Верхняя секция**

**Средняя секция**


**Нижняя секция**

**Опорный рычаг**

**Колесо**

**Осевой стержень**

**Основание**



Перед сборкой сверьтесь, чтобы все детали были в наличии. Это позволит избежать ошибок и лишней работы. При сборке затягивайте гайки до тех пор, пока шайба не будет надёжно зафиксирована. Следите за тем, чтобы не затянуть гайки слишком сильно, в противном случае, это может привести к повреждениям и деформациям крепежей.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**КРЕПЁЖНЫЕ ДЕТАЛИ**

М8\*110 (2 шт)

М8\*40 (2 шт)

М8\*90 (1 шт)

М8\*20 (2 шт)

М8\*80 (6 шт)

М8\*16 (2 шт)

Перечень деталей

№ Наименование Кол-во

Баскетбольный щит

Кронштейн

Баскетбольное кольцо

Сетка

Верхняя секция

Средняя секция

Нижняя секция

Опорный рычаг

Колесо

Осевой стержень

Основание

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт


1 шт

2 шт

2 шт

1 шт

1 шт



1. Закрепите сетку на баскетбольном кольце, как показано ниже.

**А.**

**Б.**


**В.**

**Г.**

2.1. Разместите основание на рабочей поверхности, закрепите на нём нижнюю часть стойки и колёса при помощи осевого стержня.

**Шаг 2.**

**Шаг 1.**



2.2. Чтобы обеспечить устойчивость основания, осевой стержень должен быть плотно закреплён в конструкции. Для этого воспользуйтесь упором, как показано на рисунке ниже.

**УПОР**

Будьте аккуратны при установке оси, чтобы не повредить конструкцию.

М8\*20 (2 шт) рисунке ниже.


3. Закрепите один конец опорного рычага на основании, используя два крепёжных комплекта М8\*20мм.

**Шаг 3.**

М8\*80 (2 шт) рисунке ниже.

4. Закрепите второй конец рычага на нижней секции стойки при помощи крепёжного комплекта М8\*90мм. Обратите внимание, что у рычага разные ножки, и они должны быть размещены правильно.

5. Соедините нижнюю и среднюю секции стойки при помощи двух комплектов М8\*80мм. Если требуемая высота стойки – от 145 до 205 см, пропустите этот шаг.



**Шаг 4.**

**Шаг 5.**


М8\*90 (1 шт) рисунке ниже.

**Шаг 7.**

6. Закрепите баскетбольное кольцо и кронштейн с двух сторон щита, используя два комплекта М8\*110мм и два комплекта М8\*40мм.

М8\*16 (2 шт) рисунке ниже.

7. Закрепите кронштейн в центральной части баскетбольного щита при помощи двух комплектов М8\*16мм.




**Шаг 6.**

М8\*40 (2 шт) рисунке ниже.

М8\*110 (2 шт) рисунке ниже.

9. Соедините верхнюю и среднюю секции стойки при помощи двух комплектов М8\*80мм.

8. Соедините кронштейн, крепёжную пластину и верхнюю секцию стойки при помощи двух комплектов М8\*80мм.




М8\*80 (2 шт) рисунке ниже.

**Шаг 8.**

**Шаг 9.**

М8\*80 (2 шт) рисунке ниже.



**Как отрегулировать высоту?**

Для регулировки высоты уже собранной стойки установите изделие в устойчивое положение и отсоедините верхнюю секцию стойки и кронштейн, выкрутив крепёж М8\*80 (порядок действий обратный шагу 8). Затем выберите нужное отверстие по высоте и зафиксируйте положение стойки при помощи крепежа М8\*80.

Для высоты стойки от 245 до 305 см требуются три секции стойки, для высоты от 145 до 205 см – только две секции. В втором случае среднюю секцию следует отсоединить и убрать.

Примечание: высота рассчитывается как расстояние от пола до кольца.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для безопасной эксплуатации стойки её владелец должен проследить, чтобы все игроки знали данные инструкции и придерживались их.

1. Перед началом сборки прочтите инструкции и проверьте комплектность изделия по спецификации, представленной в данном документе.

2. Перед установкой баскетбольной стойки подберите площадку с ровной горизонтальной поверхностью. Обязательно наполните основание стойки песком или водой. Никогда не оставляйте собранную конструкцию без веса в основании.

3. Устанавливайте стойку только на ровную поверхность, без гравия и острых предметов, которые могут повредить основание и привести к потере устойчивости стойки.

4. Во избежание повреждений не давите на основание стойки и не тяните за него.

5. Данное изделие предназначено только для домашнего использования и не может применяться для проведения профессиональных матчей. По этой причине не выполняйте заброс мяча в корзину прыжком перед кольцом, т.к. она не предусмотрена для этого. Перед использованием стойки снимите украшения (кольца, часы, цепочки и т.д.). При игре есть риск зацепиться украшением за кольцо или сетку – это может привести к падению конструкции и, как следствие, травмам.

6. Не используйте баскетбольную стойку при сильном ветре и при других неблагоприятных погодных условиях. В этом случае изделие лучше убрать в безопасное место, предварительно опустив стойку на минимальную высоту.

7. Нельзя висеть на кольце или влезать на стойку - это может привести к травмам или повреждению конструкции.

8. Стойка должна быть собрана и разобрана исключительно взрослыми. Дети не допускаются к процессу сборки и демонтажа.

9. В целях предотвращения повреждения основания не используйте наполнение водой при температуре воздуха ниже 0°C. В этом случае слейте воду и заполните основание песком.

10. Регулярно проверяйте стойку на предмет ослабленных крепежей и повреждённых деталей. При обнаружении неисправности оперативно предпримите действия по её устранению.

11